Cell Hierar chy

frito top newlayout xor_bank xor8 xorb

(1_0) (2_0) (16_0) (22_0) (23_0) (24_0-24_7)

opt_{(15_0)}

slatch8

mux8

inverter slatch inverter

2x_2mul

(inverter_0-inverter_1)

(21_0-21_7)

(slatch8_0)

(20_0-20_3)

(mux8_0- mux8_1)

(inverter_0-inverter_1)

(slatch8_0- slatch8_1)

(mux8_0- mux8_1)

(inverter_0- inverter_4)

(17_0)

(18_0-18_1)

(19_0)

and rowboatpla

(12_0-12_6)

(11_0)

key_input keyfinal keyblock barrel7x2

latch7B latch2B

latchB latchB

inverter selector2 input5 inverter

mux8 2x_2mul

V4_cg1

V4vdd

V4_cg

V4_cv1

V4_cv

V4gnd

V4io

frame_v4

(4_0)

(5_0)

(6_0)

(7_0)

(8_0)

(9_0)

(10_0)

(3_0)

(30_0)

(inverter_0-

(20_0-20_3)

(mux8_0)

(14_0) (inverter_0- (26_0-26_2) (28_0) (31_0-31_2) (30_0-30_1)

(29_0)

(27_0)

(25_0-25_1)

(13_0)

inverter_1)

inverter_1)